**Załącznik Nr 1d do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części IV**

**Rozsiewacz soli i piasku o ładowności 5500- 6000kg**

* + ładowność: 5 000-8 000kg,
  + ilość tarcz adaptera rozsypującego: min. 2,
  + rodzaj przenośnika podłogowego: gumowy,
  + plandeka skrzyni,
  + elementy wysiewające wykonane ze stali nierdzewnej,
  + układ jezdny: jednoosiowy/dwuosiowy/tandem,
  + prędkość homologacyjna: min. 40km/h
  + napęd tarcz rozsypujących: hydrauliczny,
  + błotniki kół,
  + sito skrzyni ładunkowej
  + maszyna fabrycznie nowa.