**Załącznik Nr 1e do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części V**

**Przyczepa skorupowa**

- ładowność techniczna: 14 000- 16 000kg,

**-** liczba osi: 2,

**-** układ zawieszenia: tandem,

**-** układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z automatyczną regulacją siły hamowania,

**-** instalacja hamulcowa, oświetleniowa, hydrauliczna wyprowadzona na tył dla drugiej przyczepy,

**-** plandeka ze stelażem,

**-** pomost roboczy z balustradą,

**-** zsyp tylny,

**-** ogumienie nowe o szerokości min 560mm,

**-** błotniki kół jezdnych,

**-** tylna klapa otwierana/ zamykana hydraulicznie z systemem zabezpieczenia mechanicznego,

**-** przednie okno rewizyjne,

**-** zderzak tylny uchylny,

- prędkość homologacyjna: min. 40km/h

- maszyna fabrycznie nowa,