**Załącznik Nr 1f do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części VI**

**Przyczepa rolnicza,**

**-** ładowność techniczna: 8 000- 10 000kg,

**-** liczba osi: min. 2,

**-** wywrot trójstronny

**-** układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy z automatyczną regulacją siły hamowania,

**-** instalacja hamulcowa, oświetleniowa, hydrauliczna wyprowadzona na tył dla drugiej przyczepy,

**-** plandeka ze stelażem,

**-** pomost roboczy z balustradą ,

**-** skrzyni ładunkowa w wymiarze EURO (paletowym),

**-** zsyp tylny automatyczny,

**-** ogumienie nowe szerokość min. 450 mm,

- prędkość homologacyjna: min. 40km/h,

- maszyna fabrycznie nowa,