|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj grupy odbiorników | Pi [W] | Kz | Cos. fi | Po[W] | Uwagi |
| 1. | Oświetlenie  Gniazda 230V  Gniazda 400/230V  Kotłownia | 11000  15000  8000  10000 | 0,8  0,8  0,8  0,8 | 0,9  0,9  0,9  0,9 | 8800  12000  6400  8000 |  |
|  | Razem | 44,00kW | 0,8 | 0,85 | 35,2kW |  |