**Załącznik Nr 1g do SWZ**

**Specyfikacja techniczna dla części VII**

**Samochody osobowe (typu kombivan) x 2 szt.**

* + Silnik: od 1300 cm3 do 2000 cm3 od 100-160 KM
  + Paliwo, olej napędowy,
  + min. EURO 6 lub wyższa,
  + Skrzynia: manualna,
  + Koła stalowe 15 lub większe,
  + Napęd na koła przednie,
  + DMC min. 2100 kg
  + Ładowność min. 400 kg
  + Wysokość pojazdu min. 1700 mm
  + Długość całkowita min 4300 mm
  + Składana Kanapa tylna, powiększająca bagażnik,
  + Liczba miejsc siedzących min.5,

**Wyposażenie:**

* + ESP
  + Fotele kierowcy z regulacją wysokości i regulacją lędźwiową,
  + Fotel pasażera z regulacją wysokości,
  + Koło zapasowe,
  + Opony wielosezonowe,
  + Relingi dachowe
  + Skórzana kierownica
  + Wykładzina z tworzywa
  + Nawiewy klimatyzacji w drugim rzędzie siedzeń,  
    - Czujniki parkowania tył,  
    - czujnik światła i deszczu,  
    - konsola centralna z podłokietnikiem,
  + Klimatyzacja,  
    - Drzwi z lewej i prawej strony przesuwane przeszklone,  
    - Poduszki kurtynowe w drugim rzędzie siedzeń,  
    - Automatyczne światła drogowe- zmiana z drogowych na mijania  
    światła FULL LED,  
    -Tempomat ,  
    -Światła do jazdy dziennej LED,  
    - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,   
    - System rozpoznawania znaków drogowych,   
    - System wykrywania zmęczenia kierowcy,   
    - System utrzymania pasa ruchu,
  + Pojazd wyposażony w stalową osłonę miski olejowej,

- maszyna fabrycznie nowa,